ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
 ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ECLECTIC DECOR

1. Особенности приобретения лепного декора из гипса.
1.1. Гипсовый декор, требует аккуратного обращения, нельзя кидать, наступать, бросать. 
1.2. Гипсовые изделия предназначены для установки в помещениях с комнатной температурой и влажностью, в помещениях переменной влажности с естественной или принудительной вентиляцией. Не предназначены для применения на внешней отделке зданий (фасады), а также для монтажа на нагреваемых поверхностях (дымоходы без теплоизоляции, печи и прочее); 
1.3. Весь тяговый материал (гладкотянутые изделия) выдается не торцованным, торцовка под углы производится на объекте силами монтажных бригад (на торцовку производителем специально заложен запас); 
1.4. Задняя стенка гладкотянутых изделий (везде, где возможно технологически) изготавливается на вкладыше (т.е. со снятым задним углом). Необходимость полнотелых изделий оговаривается Заказчиком дополнительно и указывается в Спецификации с отметкой «Полнотелое»; 
1.5. Изделия выдаются без упаковки (если иное не оговорено в спецификации); 
1.6. Изделия с производства выдаются в просушенном виде (если иное не оговорено в спецификации), с остаточной влажностью 5 -6%;  
1.7. Изготавливаемые изделия обладают индивидуально - определенными свойствами, и изготавливаются на заказ. Заказчик уведомлён о том, что возврату и обмену изделия лепного декора не подлежат; 
1.8. Изготовление осуществляется в соответствие с Техническими условиями от 01 февраля 2017 года. 
2. Правила хранения гипсовых и лепных изделий. 
Во избежание деформации, нужно обязательно соблюдать правила хранения: 
2.1. Все гипсовые изделия по получению выкладываются на ровную поверхность через подкладки, в зафиксированном положении; 
2.2. Помещение, в котором хранятся изделия, должно хорошо проветриваться, влажные процессы (оштукатуривание, заливка полов не допускаются, и к моменту поставки изделий должны быть завершены); 
2.3. В помещение, где хранятся изделия, должен соблюдаться комнатный температурно - влажностный режим; 
2.4. Не рекомендуется хранить изделия на картонных и деревянных покрытиях до их полного высыхания во избежание прения и возникновения плесени. 
2.5. Часть продукции может быть упакована для транспортировки в бумагу, пузырчатую пленку и стрейч - пленку.
3. Особенности МОНТАЖА декора из гипса. 
3.1. Для обеспечения необходимого качества монтажных работ выполняют следующие операции: • Подготовка монтажных поверхностей изделий и основания, 
• Разметка поверхности основания, 
• Монтаж архитектурных деталей, 
• Заделка швов и стыков архитектурных деталей, 
• Грунтование и окрашивание архитектурных деталей, 
3.2. Основания должны быть сухими, чистыми, стабильными, неподвижными, ровными, с точной геометрией и не меняющими размеры. Установка лепных изделий на оштукатуренные поверхности должна производиться только после затвердения и просушки штукатурки. Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, например, возникающие при срезании углов. Также нужно учесть повторение рисунка.
Примечание: В первые несколько лет с момента постройки дома или проведения капитального ремонта в помещении, происходит усадка в местах стыков оснований потолков, стен и углов, в следствии чего лепной декор может быть поврежден. Восстановление лепного декора в результате повреждений указанного типа не входит в обязанности Подрядчика, также, как и случайный бой и повреждение лепного декора в процессе установки мебели и прочих случаев. 
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